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摘要—本專題目的在製作一個居家智能警報系統。以達到製作控制家電設備居家安全措施。我們利用 Arduino做為主要的介面，在控制家電設備方面，我們設計將藍芽與超音波感測器連結放在出入家裡的大門上，當人們離開時，即可啟動偵測家裡面是否有電器未關閉。若有未關閉時，及時發出警報提醒。本專題建構一居家智能警報系統，可隨時掌握居家安全環境，提升居家環境品質。本系統花費成本低廉，相當適合建構居家智能系統。
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I. 研究動機
因為近幾年許多火災事故都與家電相關，都是沒有在使用結束的狀況下檢查是否已達到關閉狀態，甚至還在使用狀況下直接離開，而導致發生火災，所以我們此專題製作在於防範離家前或使用中的家電是否為關閉狀態，給予警報提示，達到最佳安全措施。
II. 開發及原理技術
本系統所採用及開發的技術原理簡單說明如下:
1. 藍芽連接: 透過HC-05與HC-06的連接傳送訊號，將超音波接收到的訊號傳回至Arduino，以啟動警報裝置。
2. 超音波感測器:透過超音波內的距離感測裝置，得知是否要離開家門，若是離開會傳送訊號至Arduino，提醒家電是否關閉。
III. 系統特色
我們運用了Arduino與藍芽及超音波感測互相連接傳送訊號，我們將超音波感測器放置在門把上，當人們離開家中時，會先觸發超音波感測器，之後透過藍芽傳送訊息至Arduino以啟動偵測是否有家電未關閉，若未關閉時警報則響起，提醒住戶有家電未關閉，以防範意外發生。

[image: image1.png]Arduino





圖一系統示意圖
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圖二系統流程圖
IV. 結論
這次的專題製作，讓我們體驗到Arduino可以運用到居家家電上，也學會如何去運用藍芽模組與超音波模組之間的連結。討論與製作過程中雖有瓶頸，但也透過網路上給予的資料，及同儕和指導老師的幫助，使此專題能夠順利完成。
V. 參考資料
[1] HC-05與HC-06藍牙模組連接

https://swf.com.tw/?p=712
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